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Organizasyon Semas:

Misyon: Mohendislik Fakiitesi, bunyesindeki bitin programlarinin egitim ve 6retminde surekii iyllesmeyi beli bir
metodolojiigerisinde s3gayan ulusal ve uluslararas: skreditasyon kuruluslanincs skredite edilmesini hedeflemekeedir. 8u
amagls, Muhendisik Fakiltesi 62g0r ve Gzgorev taniming uygun olarak hedeflerini asagidaki sekilde belirlemistin
Mihendislik alanlarinda guncel bilglerle donanmis kapsamii ve fonksiyonel bir egtim-ogretim programi saglamak
Mihendislik alanlarnda uygulama ve ileri arastirma icin gereken biimsel temeller, kesin analiz ve Gretken tasarimi

igeren, mesleki kariyer icin gerekli temel fen, matematik, programizma bilgi ve becerisine sahip mezunlar yetigtirmek,
Mihendislik slanlerina iigkin alanlards yasam boyu ofrenmeyi benimsemis ve mezuniyet sonrasi oFretime hazi
mezunlar vermek, Muhendisik alanlannds fasliyet gosteren yerel, ulusal ve uluslararasi organizasyoniara sk katiimi
saglama yoluyla liderlik yetenegine sahip mezunlar yetistrmek, Alaniyla ilgii temel bazi deneyleri laboratuzr ortaminda
yapabilen mezunlar yetistirmek, Mohendislik konularinds tasarim deneyimine sahip mezunlar yetistirmek, Vazii ve 56210
iletisim becerilerini etkin olarak kullanabilen, ikna yetenegi ve bzgiveni olan mezunlar yetistirmek, Disiplinler arasi
calisma ortamianina uyum saglayip, insiyat? kulanabilen ve takim lideri olma yetenegine sahip mezunlar yetistirmek,

Mesleki sorumluluguny etik kuralar gercevesinde kullanan, Ustienilen mesleki etkinlilerdeki sosysl, ekonomik, politik ve

yasal ierigin bilincinde olan ve deZerlendirebilen mezunlar yetistirmek.
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	MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2026-2027 GÜZ YARIYILI

BETONARME YAPI TASARIMI UYGULAMALARI


Not: Bu dersi sadece “2026-2027 Öğretim Planında öngörülen ön şartları sağlayan” öğrenciler alabilir.

“Betonarme yapı tasarımı uygulaması projesi tanzim kurallarını dikkatle okuyunuz ve eksiksiz uygulayınız”
	No:
	
	Adı, Soyadı
İmza
	
	Tarih:15.09.2026
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                               Normal Kat Planı





Boy Kesit (2-2 Aksı)
	LX1 (cm)
	460+5*B+10*V-5*X+10*Y
	
	ÖĞRENCİ NO
	1
	A
	1
	2
	B
	4
	V
	X
	Y

	LX2 (cm)
	400+10*A+10*V-5*X+10*Y
	
	 
	Y
	0,1
	2,3,4
	5,6,7
	8,9

	LX3 (cm)
	260+5*B+5*Y
	
	Yerel Zemin Sınıfı
	Z
	D
	C
	B
	A

	LY1 (cm)
	500+10*B+10*V-5*X+10*Y
	
	Beton Sınıfı 
	C
	40
	35
	30
	25

	LY2 (cm)
	315+10*B+10*V+10*X-5*Y
	
	Zemin Emniyet Gerilmesi (t/m2)
	16.50 + 2.25*Y

	a (cm)
	160+10*B+5*V
	
	Şehir Merkezi
	VXY
	VXY>81 = VXY-80


1- Yapı Türü: Konut
2- Çatı cinsi ve kullanım amacına göre döşeme kaplamaları, öğrenciler tarafından seçilecek ve çizilecek kesite göre döşeme yükleri hesaplanacaktır. Seçilecek malzemeler konut için uygun olmalıdır.
3- Kar yükü verilen il için seçilecektir.

4- Dış ve iç duvarlar delikli tam tuğla (18.5 cm)

5- Bodrum katta dış akslarda bodrum perdesi yoktur.
6- Deprem ivme hesabında ilgili şehirde bulunan valilik binası koordinatları kullanılacaktır. 
7- Tüm gruplarda donatı B420c

PROJE  İLE İLGİLİ BİLGİLER

1. PROJENİN YAPILMASINDA İZLENECEK YOL:

a. Proje verileri yukarıdaki tabloya göre öğrenciler tarafından hazırlanıp, çıktı alınıp imzalandıktan sonra 22 Eylül 2026 Çarşamba günü ders saatinde ders sorumlusuna kontrol ettirilecektir. Öğrenciler eşit sayı ilkesine göre gruplara ayrılacak ve ilk hafta ilan edilecektir, her öğrencinin proje verileri birbirinden farklı olacaktır. 
b. Projeler 14 haftada tamamlanacaktır.

c. Geçmiş yıllardan yapılmış örnek bir proje (öğrenci projesi) (hesaplar ve çizimleri bir arada) dönem başında öğrencilere verilecektir. Söz konusu projeden “sadece yöntem” açısından faydalanılabilecektir (Söz konusu proje öğrenci projesi olduğu için hatalar barındırabilir.) 
d. Projede ilgili hafta çizim yapılacaksa çizimler belirtilen ölçeklerde hazırlanacaktır.  
	1. Normal kat döşeme kalıp ve donatı planı;
	Çizim paftasına AutoCAD ile
	1/50

	1. Normal kat hesaplanan kiriş detayları;
	Çizim paftasına AutoCAD ile
	1/20

	1. Normal kat kolon aplikasyon planı
	Çizim paftasına AutoCAD ile
	1/50-1/20

	Merdiven kalıp ve donatı detayı;

	Çizim paftasına AutoCAD ile
	1/20

	Perde detayları


	Çizim paftasına AutoCAD ile
	1/20

	Temel aplikasyon planı ve detayları

	Çizim paftasına AutoCAD ile
	1/50-1/20


*: Çizim paftalarının her birinde gerekli bilgiler olmalıdır. Çizim paftalarında olması gereken bilgiler için ilgili yönetmeliklere bakılmalı ve/veya örnek betonarme uygulama projelerinden yararlanılmalıdır. Proje kapağı ve antet örnek projeden temin edilmelidir.
e. Ödevin zamanında ve yeterli düzeyde yapılmış olması sınava giriş hakkını almada aranan ön koşuldur. Final sınavına girebilmek için ödev teslimlerinin %80 yapılmış olması şartı aranır. 
f. Ödevlerin tamamı Word/pdf dosyası olarak yarıyılın son haftasında ilan edilecek olan gün klasör içinde teslim edilmiş olacaktır. 

g. Başarı Notu = %40 (Yarı Yıl içi Çalışması ve Proje)*  +  %60 Yarıyıl Sonu Sınavı ile hesaplanır. Başarı notlarının ortalamasının gruplar ve proje kontrolü yapan öğretim elemanlarına göre farklılık göstermesi durumunda genel ortalama alınarak her grubun ortalaması genel ortalamaya göre normalize edilecektir.  
*: Tüm haftalarda alınan notların genel ortalaması ve dönem sonunda teslim edilen projenin durumuna göre belirlenen not

2. PROJENİN BÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

Bölüm-I:
a-)Taşıyıcı sistemde kolon, kiriş ve perdelerin yerleri tartışılacak / belirlenecek. 

b-) 1. Normal kat döşemelerinde taşıyıcı sistem ve betonarme hesabının yapılarak, 1. Normal kat kalıp ve donatı planları 1/50 ölçeğinde AutoCAD ile çizilmesi.

Bölüm-II:
Merdiven hesabının yapılması ve detaylarının AutoCAD kullanarak 1/20 ölçeğinde çizilmesi.

Bölüm-III:
a-) Tüm normal kat kiriş yüklerinin, Tüm normal kat kolon ve perde yüklerinin bulunması 

b-) Çerçevelerin boyutlandırılmasının yapılması.


a-) 1. Normal kattaki B-B aksının çerçeve kirişi olarak statik hesabının yapılması. Taşıyıcı sistem hesaplarının kat çerçevesi olarak Açı yöntemi ile yapılarak, belirtilen Q ve G yüklerine göre 1. Kat B-B aksı eğilme momenti (M) ve kesme kuvveti (V) diyagramlarının çizilmesi.

Bölüm-IV:
a-) Harf aksları (y-y) doğrultusu boyunca etkiyen ve her kata gelen eşdeğer statik deprem kuvvetlerinin bulunması ve

b) Muto Yöntemi ile B-B aksı çerçevesi için M, V diyagramlarının elde edilmesi ve periyod hesabının yapılması

Bölüm-V: 
Bu aşamadan sonra bilgisayar destekli yapısal analiz yazılımları kullanılarak sayısal modelleme aşamasına geçilecektir. Ders kapsamında modellerden istenenler detaylı olarak anlatılacaktır. 

a-) Bilgisayar destekli yapısal analiz yazılımları ile taşıyıcı sistemin B-B aksının iki boyutlu (2D) olarak modellenmesi ve statik çözümü.

b-) Sonuçların B-B-aksı el çözümleri (muto) ile karşılaştırılması (Bölüm IIIb ve Bölüm IV ile karşılaştırma yapılacaktır), 

c-) Bilgisayar destekli yapısal analiz yazılımları kullanılarak B-B aksı 2D analizinden elde edilen deplasman değerleri ile periyod hesabının yapılması, bulunan periyod ile Bölüm IV’de bulunan periyodun karşılaştırılması,

d-) Bilgisayar destekli yapısal analiz yazılımları ile üç boyutlu (3D) modelinin oluşturulması, 1-1 aksı M, V, N diyagramlarının elde edilmesi, perdelerin ve çerçeve sisteminin aldığı kesme kuvvetlerinin yorumlanması, burulma katsayısının bulunması, yapının 2. Mertebe ötelenme indeksi kontrolünün yapılması. Kat deplasman kontrollerinin yapılması, A1, B1,B2 düzensizliklerinin kontrolü

Bölüm-VI:
a-) 1. Normal katta B-B çerçevesinin kirişlerinin eğilme ve kesme hesabının yapılması ve ilgili aksın çizimlerinin yapılması. Bu bölümde kesit tesirleri, B-B aksı için bilgisayar destekli yapısal analiz yazılımları ile üç boyutlu (3D) çözümünden elde edilecektir. B-B aksı Normal Kat Kiriş donatı detayları 1/20 çizimi

Bölüm-VII:
a-) Zemin kat için ikinci mertebe etkilerinin bulunarak B1 ve B2 kolonun narinlik hesabının yapılması, kolonların betonarme hesaplarının yapılması

Bölüm-VIII: 
a-) Kolon-kiriş birleşim bölgesinin kontrolülerinin yapılması
b-) Kolon aplikasyon planı ve detayları 1/20-1/50 ölçeklerinde yapılacaktır.

Bölüm-IX:
Betonarme perde hesaplarının yapılması (Bu bölümde kesit tesirleri bilgisayar destekli yapısal analiz yazılımları çözümünden alınacaktır ve hesap sadece 4-4 Aksı perdesi için yapılacaktır). AutoCAD kullanarak hesap yapılan perdenin detayının 1/20 ölçeğinde çizilmesi. 

Bölüm- X:
a-) A1 kolonu altındaki temel tekil, B-B aksı temel sistemi ise mütemadi olarak çözülecektir. Bu bölümde temel hesabına ait kesit tesirleri bilgisayar destekli yapısal analiz yazılımları ile üç boyutlu (3D) çözümünden elde edilecektir.

b-)Temel aplikasyon planı için 1/50, Temel detayları için ise 1/20 ölçeğinde çizim yapılacaktır.

Bölüm-XI
Projenin teslimi (Projelerin tesliminde klasör içine üç ana kısım olacaktır.) i-) İlgili çizim paftaları (A4 Boyutunda katlanmış) ii-) Word-pdf ortamında hazırlanmış dosyaların ciltlenmiş bir şekilde sayfa düzenine göre hazırlanmış nizami bir şekilde çıktısı iii-) CD (ekinde  AutoCAD , bilgisayar destekli yapısal analiz yazılımları ile çözülen model dosyaları ile temize çekilen Word+Excel dosyalarının tümü).

	HAFTA
	YAPILACAKLAR
	Tarih

	1. HAFTA
	Proje verilerinin dağıtılması ve genel bilgilerin verilmesi,  
	15.09.2026

	2. HAFTA
	1. Bölümün anlatılması 
	22.09.2026

	3. HAFTA
	2. Bölümün anlatılması,        1. Bölümün kontrolü 
	29.09.2026

	4. HAFTA
	3. Bölümün anlatılması,        2. Bölümün kontrolü,          1. Bölümün düzeltilmiş kontrolü 
	06.10.2026

	5. HAFTA
	4. Bölümün anlatılması,      3. Bölümün kontrolü,         2. Bölümün düzeltilmiş kontrolü 
	13.10.2026

	6. HAFTA
	5.a ve 5.b Bölümün anlatılması,      4. Bölümün kontrolü,      3. Bölümün düzeltilmiş kontrolü 
	20.10.2026

	7. HAFTA
	5.c ve 5.d. Bölümün anlatılması, 5.a ve 5.b. Bölümün kontrolü,    4. Bölümün düzeltilmiş kontrolü 
	27.10.2026

	8. HAFTA 
	ARA SINAV HAFTASI  (BU DERSİN ARA SINAVI YOKTUR)
	03.11.2026

	9. HAFTA
	6. Bölümün anlatılması,      5 c ve 5.d Bölümün kontrolü, 5.a. ve 5.b. Bölümün düzeltilmiş kontrolü 
	10.11.2026

	10. HAFTA
	7. Bölümün anlatılması, 6. Bölümün Kontrolü, 5c ve 5d’nin düzeltilmiş kontrolü
	17.11.2026

	11. HAFTA
	8. Bölümün anlatılması,       7 Bölümün kontrolü,  6. Bölümün düzeltilmiş kontrolü 
	24.11.2026

	12. HAFTA
	9. Bölümün anlatılması,        8. Bölümün kontrolü,        7. Bölümün düzeltilmiş kontrolü 
	01.12.2026

	13. HAFTA
	10. Bölümün anlatılması,        9. Bölümün kontrolü,          8. Bölümün düzeltilmiş kontrolü 
	08.12.2026

	14. HAFTA
	Proje Teslim Hazırlıkları ve eksik bölümlerin kontrolü
	15.12.2026

	14. HAFTA 
	SON TESLİMİ
	22.12.2026

	
	VİZE NOTUNUN İLANI
	25.12.2026


